

BDCOM IES200-2210

准三层工业交换机

产品概述

IES200-2210是由上海博达数据通信有限公司推出的二层管理型工业级交换机。其大缓存、宽温、高防雷等级的设计，使这款产品定位于工业安防监控行业。该产品所有端口均支持全线速无阻塞交换以及 MDI/MDIX自适应功能，产品可靠性高，无噪音，节能。其扩展工业级的设计具备良好的电磁兼容性及防震动防冲击能力，IP40防护。能在严苛的使用环境中长时间稳定运行。

IES200-2210基于新一代的高性能硬件和博达自主知识产权的BDROS软件平台，支持强大的ACL、QinQ、QoS和三层路由功能，丰富的管理方式。系列交换机采用标准的DNI导轨式外壳，可以轻松的接入各种工业通信组网场景。

# 产品形态外观



* 8个百兆电口+2个上行千兆Combo
* 机箱尺寸mm（宽×深× 高）: 160\*130\*55

IES200-2210

# 产品特性


* 以太网防雷等级6KV
* IP40防护，工业级传导散热
* 采用DNI铝合金外壳,小巧便利;
* 大缓存，高清视频流不卡顿
* 低功耗、无风扇、无噪音设计；
* 可支持任意两个端口组成自愈环网，并支持多个独立的自愈环。

# 产品参数

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | **IES200-2210** |
| 端口 | 8百兆电+2千兆combo口 |
| 交换容量 | 64Gbps |
| 端口缓存 | 4Mbit |
| 电源要求 | AC：100-240V  DC：12~DC60V |
| 环境要求 | 工作温/湿度：-30℃-75℃，10%-90%无凝露  存储温/湿度：-40℃-85℃；5%-95%无凝露 |
| MAC | 支持地址自动学习、自动老化 |
| 交换模式 | 存储转发模式 |
| 散热方式 | 无风扇，机壳散热 |
| 防雷等级 | 6KV |
| 功耗 | 主板功耗<10W |
| Mac交换 | 支持静态配置和动态学习MAC地址  支持查看和清除MAC地址  MAC地址老化时间可配置  支持MAC地址学习数量限制  支持MAC地址过滤功能  支持IEEE 802.1AE MacSec安全控制 |
| VLAN | 支持4K VLAN表项  支持GVRP  支持QinQ功能  支持Private VLAN  支持voice vlan |
| 环网保护 | 支持802.1D（STP）、802.1W（RSTP）、802.1S（MSTP）  支持BPDU保护、根保护、环路保护  支持EAPS以太网链路自动保护协议  支持ERPS以太网环网保护协议 |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3  支持IGMP Snooping  支持IGMP Fast Leave  支持组播组策略及组播组数量限制  支持组播流量跨VLAN复制 |
| IP路由 | 支持ipv4/ipv6双栈协议  支持静态路由  支持RIP、OSPF动态路由 |
| DHCP | 支持DHCP Server  支持DHCP Relay  支持DHCP Client  支持DHCP Snooping |
| ACL | |  | | --- | | 支持二层、三层、四层ACL  支持IPv4、IPv6 ACL  支持VLAN ACL | |
| QoS | 支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类  支持CAR流量限制  支持802.1P/DSCP优先级重新标记  支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式  支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制  支持流量监管与流量整形 |
| 安全特性 | 支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制  支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等  支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能  支持端口隔离  支持端口安全、IP+MAC+端口绑定  支持DHCP sooping，DHCP option82  支持IEEE 802.1x认证  支持Radius、BDTacacs+认证  支持命令行分级保护 |

# 订购信息

|  |  |
| --- | --- |
| **IES200-2000系列工业交换机** | |
| IES200-2210 | 8百兆电+2千兆combo口，网管型工业交换机；采用工业级交流100~240V输入；工作温度-30~75℃；防雷6KV；防护等级IP40；卡轨式安装 |



版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

**免责声明**

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。



**上海博达数据通信有限公司**

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839